## 座椅服务架构图：

座椅服务使用的是Grpc-binder 来构建服务，使用grpc 进行rpc调用，底层转换成AIDL进行通信

黑色箭头：表示服务启动流程

红色箭头：表示数据从客户端传递到底层can总线

黄色箭头：表示数据从can 总线 传递给客户端

图示

描述已自动生成

## 空调服务架构图：

空调服务应该是目前比较新的版本，没有使用grpc，而是直接用的AIDL。

底层的信号接收方式没有变，还是使用CanManager 与 CarPropertyManager, 跟Utifil 平台通信，统一使用UltifiLink

图片包含 图示

描述已自动生成